**Laboratorio**

**Parcial 1**

Nombre: Jorge Parra Hidalgo


Carrera: ITIT

Matricula: 13104

Fecha: 9 de septiembre del 2024

Paso 1: Configurar IPs de PCs

Para comenzar vamos a establecer las IPs de las PCs y del lado de Google serán las IPs: 10.1.1.2, 10.2.1.2 y 10.3.1.2 y del lado de ULSA se continuará con 10.4.1.2, 10.5.1.2 y 10.6.1.2 y todos con una mascará de 255.255.255.0



Paso 2: Configurar Core Switch

Primero es esencial poner un usuario y contraseña ya que cuando queramos abrir el telnet tengamos uno en mi caso escribimos: **username jorge password 123**

 username jorge: Define un nuevo usuario con el nombre de usuario "jorge".

 password 0 123: Establece la contraseña para el usuario "jorge". El "0" antes de la contraseña indica que la contraseña es de texto claro y no está cifrada. La contraseña en este caso es "123".

Luego procederemos a escribir los siguientes comandos:

**interface GigabitEthernet1/0/1**

**switchport access vlan 100**

**switchport mode Access**

Estos comandos se usan para configurar una interfaz de switch en un dispositivo Cisco para que funcione en modo de acceso con una VLAN específica. Aquí está el desglose de cada comando:

* interface GigabitEthernet1/0/1: Este comando selecciona la interfaz GigabitEthernet1/0/1 en el switch para su configuración.
* switchport access vlan 100: Asigna la VLAN 100 a la interfaz seleccionada. Esto significa que el tráfico que pase por esta interfaz se etiquetará con la VLAN 100 y se tratará como parte de esa VLAN.
* switchport mode access: Configura la interfaz en modo de acceso. En el modo de acceso, la interfaz solo puede estar asociada con una sola VLAN a la vez, que en este caso es la VLAN 100. El modo de acceso es típico para interfaces que conectan dispositivos finales como computadoras y impresoras.

Luego así sucesivamente con el puerto 2 seria vlan 200 y así sucesivamente tanto de lado de Google como de ULSA.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Paso 3: Configurar interfaces de VLAN

**interface Vlan100**

**ip address 10.1.1.1 255.255.255.0**

Al hacer esto estamos entrando a la interfaz del vlan que queremos y le ponemos la ip a la pc que es así como su mascara, esto se repide con cada vlan creada (6 en total)

interface Vlan100:

* Este comando se usa en la configuración de un switch de Cisco para entrar en el modo de configuración de una interfaz VLAN específica. En este caso, Vlan100 se refiere a la VLAN número 100. Al usar este comando, estás configurando una interfaz VLAN virtual en el switch.

ip address 10.1.1.1 255.255.255.0:

* Este comando se utiliza para asignar una dirección IP y una máscara de subred a la interfaz VLAN. En este caso, estás configurando la dirección IP 10.1.1.1 con la máscara de subred 255.255.255.0 para la interfaz VLAN 100.

A screenshot of a computer

Description automatically generated

Paso 4: Conexión EIGRP

**router eigrp 100**

**redistribute connected**

**network 11.0.0.0**

En caso del primer switch es network 11.0.0.0 ya que este va a usar la ip 11.11.11.1 para conectarse al router y este tendrá la 11.11.11.2 para así conectarse por medio de una WAN por EIGRP. En caso del switch de ULSA a su router seria igual solo que con la ip 14.0.0.0

A screenshot of a computer

Description automatically generated

router eigrp 100:

* Entra en el modo de configuración de EIGRP para el proceso AS 100. Esto configura el router para utilizar EIGRP con ese número de AS.

redistribute connected:

* Anuncia las rutas de las interfaces conectadas directamente al proceso EIGRP. Es útil cuando se quieren incluir todas las redes conectadas directamente en el proceso de EIGRP.

network 11.0.0.0:

* Configura EIGRP para incluir todas las interfaces que pertenezcan a la red 11.0.0.0 en el proceso de enrutamiento. EIGRP automáticamente identifica las interfaces que coinciden con esta red y las incluye en el proceso de enrutamiento.

Paso 5: Telnet

**line vty 0 4**

**login local**

**transport input telnet**

Estos comandos son para poder acceder via telnet

A close-up of a computer screen

Description automatically generated

line vty 0 4: Configura las líneas VTY 0 a 4 para conexiones remotas.

login local: Utiliza la autenticación local basada en usuarios definidos en el dispositivo.

transport input telnet: Permite el acceso remoto mediante Telnet en las líneas VTY.

Paso 6: Configurar routers

Los routers es simplemente conectar las WANS de switch a router y de router a firewall tanto de ulsa como de Google. En mi caso elegi 11.0.0.0-14.0.0.0 para las WAN y el comando de EIGRP para poder conectarse.

A screenshot of a computer

Description automatically generated